**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**Komańcza**, ………..….2023 r.

**Wykonawca/Wykonawcy:**

|  |
| --- |
| *pełna nazwa/firma:*  *Adres:*  *NIP lub REGON:*  *w zależności od podmiotu KRS/CEiDG:* |

**GMINA KOMAŃCZA**

**Komańcza 166**

**38-543 Komańcza**

**tel. 13 467 70 35**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Oferta na:**

**Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina w Gminie Komańcza**

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części nr ……….…

Ogółem wartość za zakup, dostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego ………………………………brutto.

*słownie*: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym:

* termin wykonania zamówienia: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.
* termin płatności: Zamawiający dokona płatności przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

1. Upoważniam Pana/Panią …………………………….……………nr tel. …………….……… do kontaktu z Zamawiającym.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz akceptuję warunki w nich zawarte.
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy załączony do niniejszego zapytania ofertowego i akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że wyszczególnione w złożonej ofercie ceny pozostaną niezmienne przez okres trwania umowy.
5. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo do podpisania oferty.
6. Cenę należy podać w złotych polskich, zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku.
7. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami Opisu Przedmiotu Zamówienia:

| Część | Nazwa towaru | Jm / szt. | Zastosowana wysokość podatku VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Oferowany parametr (jeżeli parametr jest identyczny z wymaganiami minimalnymi, wystarczy wpisać: ZGODNIE Z WYMAGANIAMI MINIMALNYMI, jeżeli parametr jest bardziej korzystny, dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym MS Office | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Laptop z oprogramowaniem biurowym MS Office | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Tablet | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Serwer | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Oprogramowanie do Backupu danych | 1 |  |  |  |  |
| SUMA: | | | | |  |  |

**Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym MS Office:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Wymagania minimalne** | **Oferowany parametr (jeżeli parametr jest identyczny z wymaganiami minimalnymi, wystarczy wpisać: ZGODNIE Z WYMAGANIAMI MINIMALNYMI, jeżeli parametr jest bardziej korzystny, dokładnie opisać)** |
| **Stan** | Fabrycznie nowy |  |
| **Typ** | Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera |  |
| **Typ ekranu** | Matowa, LED |  |
| **Procesor** | min. INTEL® CORE™ i3-12100 |  |
| **Pamięć RAM** | min. 16 GB DDR4 |  |
| **Dysk SSD** | min. 512 GB |  |
| **Przekątna Ekranu** | 23,8” |  |
| **Rozdzielczość** | 1920x1080p |  |
| **Kamera i Mikrofon** | Tak |  |
| **Złącza** | Gniazdo USB – min 3 szt. w tym min. 1 ver.3.0  HDMI 1.4 - 1 szt.  RJ-45 LAN Gb/s – 1 szt. |  |
| **Akcesoria** | Klawiatura, mysz |  |
| **Gwarancja** | min. 24 miesiące (gwarancja producenta) |  |
| **System** | Windows 10/11 PRO PL |  |
| **Oprogramowanie biurowe** | MS Office 2021 PL licencja bezterminowa (zawierający aplikacje Word, Excel, Power Point oraz Outlook) |  |

**Laptop z oprogramowaniem biurowym MS Office:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Wymagania minimalne** | **Oferowany parametr (jeżeli parametr jest identyczny z wymaganiami minimalnymi, wystarczy wpisać: ZGODNIE Z WYMAGANIAMI MINIMALNYMI, jeżeli parametr jest bardziej korzystny, dokładnie opisać)** |
| **Stan** | Fabrycznie nowy |  |
| **Matryca** | Matowa, LED |  |
| **Procesor** | min. INTEL® CORE™ I3-1115G4 lub równoważny |  |
| **Pamięć RAM** | min. 16 GB DDR4 |  |
| **Dysk SSD** | min. 512 GB |  |
| **Przekątna Ekranu** | 15,6 |  |
| **Rozdzielczość** | 1920x1080p |  |
| **Kamera i Mikrofon** | Tak |  |
| **Złącza** | Gniazdo USB – min 2 szt. w tym min. 1 ver.3.0  HDMI 1.4 - 1 szt.  RJ-45 LAN Gb/s – 1 szt. |  |
| **Dodatkowe informacje** | Wydzielona klawiatura numeryczna  Wielodotykowy, intuicyjny touchpad |  |
| **Gwarancja** | min. 24 miesiące (gwarancja producenta) |  |
| **System** | Windows 10/11 PRO PL |  |
| **Oprogramowanie biurowe** | MS Office 2021 PL licencja bezterminowa (zawierający aplikacje Word, Excel, Power Point oraz Outlook) |  |

**Tablet do pracy zdalnej :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Wymagania minimalne** | **Oferowany parametr (jeżeli parametr jest identyczny z wymaganiami minimalnymi, wystarczy wpisać: ZGODNIE Z WYMAGANIAMI MINIMALNYMI, jeżeli parametr jest bardziej korzystny, dokładnie opisać)** |
| **Stan** | Fabrycznie Nowy |  |
| **Procesor** | min. 8 rdzeni |  |
| **Pamięć RAM** | min. 4 GB |  |
| **Pamięć wbudowana** | min. 64 GB |  |
| **Rozdzielczość ekranu** | min. 2000x1200 |  |
| **Przekątna ekranu** | min. 10,4” |  |
| **Łączność** | min. Wi-Fi, moduł Bluetooth |  |
| **Złącza** | USB Type-C  Wyjście słuchawkowe  Czytnik kart pamięci |  |
| **Bateria** | min. Litowo-jonowa 7040 mAh |  |
| **System operacyjny** | min. Android 12 umożliwiający instalację aplikacji ze sklepu Google Play |  |
| **Dołączone akcesoria** | Zasilacz  Oryginalny Rysik dedykowany do tabletu |  |
| **Gwarancja** | min. 24 miesiące (gwarancja producenta) |  |

**Serwer :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Wymagania minimalne** | **Oferowany parametr (jeżeli parametr jest identyczny z wymaganiami minimalnymi, wystarczy wpisać: ZGODNIE Z WYMAGANIAMI MINIMALNYMI, jeżeli parametr jest bardziej korzystny, dokładnie opisać)** |
| **Stan** | Fabrycznie Nowy |  |
| **Obudowa** | Typu „rack” 19’’ o wysokość max 2U wraz z zestawem szyn montażowym umożliwiającym montaż w typowej, 19 -calowej szafie serwerowej, w tym pełne wysunięcie serwera z szafy posiadająca:   * Dwa redundantne zasilacze o mocy co najmniej 1200W * Zasilacze, wentylatory muszą być elementami Hot-Swap * Minimum 8 zatok Hot Plug na dyski twarde. |  |
| **Płyta główna** | Dwuprocesorowa, serwerowa posiadająca   * moduł TPM 2.0 * min 1 złacze M.2 * min 4 złącza PCI-E 4.0 x 16 ( mechanicznie i elektrycznie) * min 2 złącza PCI-E 4.0 x 8 ( mechanicznie i elektrycznie) * min 7 złącz USB 3.0 * min 16 złącz DIMM * zintegrowany kontroler IPMI 2.0 z dedykowanym złączem RJ45 |  |
| **Chipset** | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| **Procesor** | Zainstalowane dwa procesory, każdy z procesorów posiada min. 8-rdzeni, min 2.8 GHz, klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem |  |
| **RAM** | min. 128 GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 4TB pamięci RAM, minimum połowa złącz DIMM powinna zostać nieobsadzona |  |
| **Dyski twarde** | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD.  Dwa dyski SSD NVMe montowane w złączu M.2 przeznaczony do pracy w serwerach o pojemności min 960GB i MTBF>=2,000,000 godz.  Osiem dysków SSD SATA przeznaczone do pracy w serwerach o pojemności min 1.92TB i MTBF>=2,000,000 godz.    Warunek: Wykonawca ujmie w wycenie warunków gwarancji zachowanie dysków twardych na wypadek awarii na cały okres gwarancji serwera – dyski pozostają u Zamawiającego. |  |
| **Kontroler RAID** | Kontroler SAS/SATA Raid 0,1,5,6,10,50,60, 2GB Cache, wraz z modułem zabezpieczający pamięć cache kontrolera raid |  |
| **System operacyjny** | Zainstalowany Windows Server 2019 Essentials  Zamawiający wymaga oprogramowania Microsoft ze względu na konieczność zachowania pełnej kompatybilności z obecnie posiadanym środowiskiem serwerowym. |  |
| **Karta graficzna** | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli – współpracująca z karta zarządzającą serwera |  |
| **Zarządzanie** | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego dedykowana karta zarządzająca z dostępem przez dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet   * Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej * Zdalne monitorowanie i informowanie o statusie stacji( temperaturze, prędkości obrotowej wentylatorów itd.) * szyfrowane połączenie w sieci (SSL v3 lub TLS) * włączenie, wyłączenie i restart serwera * podgląd logów sprzętowych serwera i karty * przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS) * możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, plików ISO |  |
| **Certyfikaty** | * Producent serwera musi posiadać certyfikaty ISO-9001 ISO-1401, ISO-50001 * Oznaczenie CE * Oferowany model serwera musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2022 -wymagany wydruk ze strony https://www.windowsservercatalog.com |  |
| **Warunki gwarancji** | * Minimum 24 miesięcy serwisu on-site, czas reakcji 4h, czas podjęcia naprawy w następnym dniu roboczym. * Możliwość telefonicznego zgłaszania usterek w serwisie producenta komputera. * Wymagany okres przyjmowania zgłoszeń serwisowych we wszystkie dni robocze. |  |
| **Wsparcie techniczne** | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |
| **Inne** | * Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. * Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne |  |

**Oprogramowanie do Backupu danych :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagania minimalne** | **Oferowany parametr (jeżeli parametr jest identyczny z wymaganiami minimalnymi, wystarczy wpisać: ZGODNIE Z WYMAGANIAMI MINIMALNYMI, jeżeli parametr jest bardziej korzystny, dokładnie opisać)** |
| Licencja programu do wykonywania archiwizacji (backupu) danych. Lista funkcji, które muszą być realizowane przez system:   * Możliwość backupu 50 komputerów, 6 serwerów, * Licencja bezterminowa * Oprogramowanie działające w architekturze klient-serwer w oparciu o protokół TCP/IP, z centralnym modułem sterowania wykonywaniem kopii zapasowych z dysków komputerów klienckich * Program serwerowy kompatybilny z systemami: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10; Windows 11; Microsoft Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016, 2019, 2022, Linux, BSD, Mac OS X, QNAP, Synology * Program kliencki kompatybilny z systemami: Microsoft Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10; Windows 11; Microsoft Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012, 2016, 2019, 2022, Linux, BSD, Mac OS X, QNAP, Synology * Możliwość archiwizacji pełnej, przyrostowej/różnicowej i delta (różnica na poziomie fragmentów plików) * Możliwość archiwizacji otwartych i zablokowanych plików bez korzystania z usługi Volume Shadow Copy Service (VSS) * Automatyczny backup przy wyłączaniu komputera * Możliwość wybrania do archiwizacji lub wykluczenia z archiwizacji określonych woluminów, katalogów, plików za pomocą symboli wieloznacznych \* i ? * Backup całego systemu operacyjnego i zainstalowanych programów (tylko Windows) * Backup baz danych i plików poczty w trybie online i offline * Kopie rotacyjne (wersjonowanie) * Zapis archiwów w otwartym formacie (ZIP 64-bit) * Backup i odzyskiwanie maszyn wirtualnych Microsoft Hyper-V oraz VMWare ESX/ESXi * Odzyskiwanie systemu operacyjnego na czystym dysku twardym bez konieczności ponownej instalacji (bare metal restore) * Bezpośrednie odzyskiwanie plików do lokalizacji oryginalnej * Odzyskiwanie z kopii różnicowych i delta tak jak z kopii pełnych * Szyfrowanie archiwów i transferu zapewniających bezpieczeństwo sieci i informacji wymaganych przez RODO * Kompresja po stronie stacji roboczej * Replikacja archiwów na dodatkowy dysk twardy, NAS, serwer FTP, * Replikcacja na napęd optyczny: CD, DVD, Blu-Ray, HD-DVD i napęd taśmowy: DDS, DLT, LTO, AIT (tylko Windows) * Centralne sterowanie całym Systemem z jednego miejsca * Transparentna archiwizacja wykonywana w tle, która nie jest odczuwalna przez pracowników * Możliwość równoległej archiwizacji wszystkich komputerów podłączonych do sieci LAN/WAN * Wysyłanie Alertów administracyjnych na e-mail * Możliwość uruchamiania zewnętrznych programów, skryptów i plików wsadowych na serwerze backupu i na komputerach zdalnych * Raporty podsumowujące przebieg archiwizacji, zawierające informacje na temat zaległych zadań archiwizacji oraz statystyki * Automatyczna aktualizacja oprogramowania na komputerach zdalnych * Bezterminowa licencja - licencja nie może być ograniczona czasowo * Interfejs, instrukcja i pomoc techniczna w języku polskim |  |

1. Oświadczamy, że podana wyżej cena ofertowa jest stała, niezmienna oraz zawiera w sobie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, określone w zaproszeniu do składania ofert oraz wzorze umowy.
2. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącymi integralną jej część powinny być:
   1. Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia
   2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

|  |  |
| --- | --- |
| ……..............................., dnia ....................... | ………………………………….……………………….. |
| Miejscowość | Podpis i pieczęć  Wykonawcy lub osoby upoważnionej |