**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego**

**Komańcza**, ………..….2023 r.

**Wykonawca/Wykonawcy:**

|  |
| --- |
| *pełna nazwa/firma:* *Adres:* *NIP lub REGON:**w zależności od podmiotu KRS/CEiDG:* |

**GMINA KOMAŃCZA**

**Komańcza 166**

**38-543 Komańcza**

**tel. 13 467 70 35**

**FORMULARZ OFERTOWY**

**Oferta na:**

**Dostawa sprzętu oraz oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego Cyfrowa Gmina w Gminie Komańcza**

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie części nr ……….…

Ogółem wartość za zakup, dostawę sprzętu i oprogramowania informatycznego ………………………………brutto.

*słownie*: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym:

* termin wykonania zamówienia: w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.
* termin płatności: Zamawiający dokona płatności przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 21 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
1. Upoważniam Pana/Panią …………………………….……………nr tel. …………….……… do kontaktu z Zamawiającym.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz akceptuję warunki w nich zawarte.
3. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy załączony do niniejszego zapytania ofertowego i akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczam, że wyszczególnione w złożonej ofercie ceny pozostaną niezmienne przez okres trwania umowy.
5. W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone pełnomocnictwo do podpisania oferty.
6. Cenę należy podać w złotych polskich, zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku.
7. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymogami Opisu Przedmiotu Zamówienia:

| Część | Nazwa towaru | Jm / szt. | Zastosowana wysokość podatku VAT | Wartość netto  | Wartość brutto | Oferowany parametr(jeżeli parametr jest identyczny z wymaganiami minimalnymi, wystarczy wpisać: ZGODNIE Z WYMAGANIAMI MINIMALNYMI,jeżeli parametr jest bardziej korzystny, dokładnie opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym MS Office | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Laptop z oprogramowaniem biurowym MS Office | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Tablet | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Serwer | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Oprogramowanie do Backupu danych | 1 |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |

**Komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym MS Office:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Wymagania minimalne** | **Oferowany parametr(jeżeli parametr jest identyczny z wymaganiami minimalnymi, wystarczy wpisać: ZGODNIE Z WYMAGANIAMI MINIMALNYMI,jeżeli parametr jest bardziej korzystny, dokładnie opisać)** |
| **Stan** | Fabrycznie nowy |  |
| **Typ** | Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera |  |
| **Typ ekranu** | Matowa, LED |  |
| **Procesor** | min. INTEL® CORE™ i3-12100 |  |
| **Pamięć RAM** | min. 16 GB DDR4 |  |
| **Dysk SSD** | min. 512 GB |  |
| **Przekątna Ekranu** | 23,8” |  |
| **Rozdzielczość** | 1920x1080p |  |
| **Kamera i Mikrofon** | Tak |  |
| **Złącza** | Gniazdo USB – min 3 szt. w tym min. 1 ver.3.0HDMI 1.4 - 1 szt.RJ-45 LAN Gb/s – 1 szt. |  |
| **Akcesoria** | Klawiatura, mysz |  |
| **Gwarancja** | min. 24 miesiące (gwarancja producenta) |  |
| **System** | Windows 10/11 PRO PL |  |
| **Oprogramowanie biurowe** | MS Office 2021 PL licencja bezterminowa (zawierający aplikacje Word, Excel, Power Point oraz Outlook)  |  |

**Laptop z oprogramowaniem biurowym MS Office:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Wymagania minimalne** | **Oferowany parametr(jeżeli parametr jest identyczny z wymaganiami minimalnymi, wystarczy wpisać: ZGODNIE Z WYMAGANIAMI MINIMALNYMI,jeżeli parametr jest bardziej korzystny, dokładnie opisać)** |
| **Stan** | Fabrycznie nowy |  |
| **Matryca** | Matowa, LED |  |
| **Procesor** | min. INTEL® CORE™ I3-1115G4 lub równoważny |  |
| **Pamięć RAM** | min. 16 GB DDR4 |  |
| **Dysk SSD** | min. 512 GB |  |
| **Przekątna Ekranu** | 15,6 |  |
| **Rozdzielczość** | 1920x1080p |  |
| **Kamera i Mikrofon** | Tak |  |
| **Złącza** | Gniazdo USB – min 2 szt. w tym min. 1 ver.3.0HDMI 1.4 - 1 szt.RJ-45 LAN Gb/s – 1 szt. |  |
| **Dodatkowe informacje** | Wydzielona klawiatura numerycznaWielodotykowy, intuicyjny touchpad |  |
| **Gwarancja** | min. 24 miesiące (gwarancja producenta) |  |
| **System** | Windows 10/11 PRO PL |  |
| **Oprogramowanie biurowe** | MS Office 2021 PL licencja bezterminowa (zawierający aplikacje Word, Excel, Power Point oraz Outlook)  |  |

**Tablet do pracy zdalnej :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Wymagania minimalne** | **Oferowany parametr(jeżeli parametr jest identyczny z wymaganiami minimalnymi, wystarczy wpisać: ZGODNIE Z WYMAGANIAMI MINIMALNYMI,jeżeli parametr jest bardziej korzystny, dokładnie opisać)** |
| **Stan** | Fabrycznie Nowy |  |
| **Procesor** | min. 8 rdzeni |  |
| **Pamięć RAM** | min. 4 GB |  |
| **Pamięć wbudowana** | min. 64 GB  |  |
| **Rozdzielczość ekranu**  | min. 2000x1200 |  |
| **Przekątna ekranu** | min. 10,4” |  |
| **Łączność**  | min. Wi-Fi, moduł Bluetooth |  |
| **Złącza**  | USB Type-CWyjście słuchawkowe Czytnik kart pamięci  |  |
| **Bateria**  | min. Litowo-jonowa 7040 mAh |  |
| **System operacyjny**  | min. Android 12 umożliwiający instalację aplikacji ze sklepu Google Play  |  |
| **Dołączone akcesoria** | ZasilaczOryginalny Rysik dedykowany do tabletu |  |
| **Gwarancja** | min. 24 miesiące (gwarancja producenta) |  |

**Serwer :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametr** | **Wymagania minimalne** | **Oferowany parametr(jeżeli parametr jest identyczny z wymaganiami minimalnymi, wystarczy wpisać: ZGODNIE Z WYMAGANIAMI MINIMALNYMI,jeżeli parametr jest bardziej korzystny, dokładnie opisać)** |
| **Stan**  | Fabrycznie Nowy |  |
| **Obudowa** | Typu „rack” 19’’ o wysokość max 2U wraz z zestawem szyn montażowym umożliwiającym montaż w typowej, 19 -calowej szafie serwerowej, w tym pełne wysunięcie serwera z szafy posiadająca: * Dwa redundantne zasilacze o mocy co najmniej 1200W
* Zasilacze, wentylatory muszą być elementami Hot-Swap
* Minimum 8 zatok Hot Plug na dyski twarde.
 |  |
| **Płyta główna** | Dwuprocesorowa, serwerowa posiadająca * moduł TPM 2.0
* min 1 złacze M.2
* min 4 złącza PCI-E 4.0 x 16 ( mechanicznie i elektrycznie)
* min 2 złącza PCI-E 4.0 x 8 ( mechanicznie i elektrycznie)
* min 7 złącz USB 3.0
* min 16 złącz DIMM
* zintegrowany kontroler IPMI 2.0 z dedykowanym złączem RJ45
 |  |
| **Chipset** | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych |  |
| **Procesor** | Zainstalowane dwa procesory, każdy z procesorów posiada min. 8-rdzeni, min 2.8 GHz, klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem |  |
| **RAM** | min. 128 GB DDR4 RDIMM 3200MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać do 4TB pamięci RAM, minimum połowa złącz DIMM powinna zostać nieobsadzona |  |
| **Dyski twarde** | Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD.Dwa dyski SSD NVMe montowane w złączu M.2 przeznaczony do pracy w serwerach o pojemności min 960GB i MTBF>=2,000,000 godz. Osiem dysków SSD SATA przeznaczone do pracy w serwerach o pojemności min 1.92TB i MTBF>=2,000,000 godz.  Warunek: Wykonawca ujmie w wycenie warunków gwarancji zachowanie dysków twardych na wypadek awarii na cały okres gwarancji serwera – dyski pozostają u Zamawiającego. |  |
| **Kontroler RAID** | Kontroler SAS/SATA Raid 0,1,5,6,10,50,60, 2GB Cache, wraz z modułem zabezpieczający pamięć cache kontrolera raid |  |
| **System operacyjny** | Zainstalowany Windows Server 2019 EssentialsZamawiający wymaga oprogramowania Microsoft ze względu na konieczność zachowania pełnej kompatybilności z obecnie posiadanym środowiskiem serwerowym. |  |
| **Karta graficzna** | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli – współpracująca z karta zarządzającą serwera  |  |
| **Zarządzanie** | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego dedykowana karta zarządzająca z dostępem przez dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet * Zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej
* Zdalne monitorowanie i informowanie o statusie stacji( temperaturze, prędkości obrotowej wentylatorów itd.)
* szyfrowane połączenie w sieci (SSL v3 lub TLS)
* włączenie, wyłączenie i restart serwera
* podgląd logów sprzętowych serwera i karty
* przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS)
* możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów, plików ISO
 |  |
| **Certyfikaty** | * Producent serwera musi posiadać certyfikaty ISO-9001 ISO-1401, ISO-50001
* Oznaczenie CE
* Oferowany model serwera musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status Certified for Windows dla systemów Windows Server 2022 -wymagany wydruk ze strony https://www.windowsservercatalog.com
 |  |
| **Warunki gwarancji** | * Minimum 24 miesięcy serwisu on-site, czas reakcji 4h, czas podjęcia naprawy w następnym dniu roboczym.
* Możliwość telefonicznego zgłaszania usterek w serwisie producenta komputera.
* Wymagany okres przyjmowania zgłoszeń serwisowych we wszystkie dni robocze.
 |  |
| **Wsparcie techniczne** | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. |  |
| **Inne** | * Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy.
* Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne
 |  |

**Oprogramowanie do Backupu danych :**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagania minimalne** | **Oferowany parametr(jeżeli parametr jest identyczny z wymaganiami minimalnymi, wystarczy wpisać: ZGODNIE Z WYMAGANIAMI MINIMALNYMI,jeżeli parametr jest bardziej korzystny, dokładnie opisać)** |
| Licencja programu do wykonywania archiwizacji (backupu) danych. Lista funkcji, które muszą być realizowane przez system:* Możliwość backupu 50 komputerów, 6 serwerów,
* Licencja bezterminowa
* Oprogramowanie działające w architekturze klient-serwer w oparciu o protokół TCP/IP, z centralnym modułem sterowania wykonywaniem kopii zapasowych z dysków komputerów klienckich
* Program serwerowy kompatybilny z systemami: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10; Windows 11; Microsoft Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016, 2019, 2022, Linux, BSD, Mac OS X, QNAP, Synology
* Program kliencki kompatybilny z systemami: Microsoft Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10; Windows 11; Microsoft Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012, 2016, 2019, 2022, Linux, BSD, Mac OS X, QNAP, Synology
* Możliwość archiwizacji pełnej, przyrostowej/różnicowej i delta (różnica na poziomie fragmentów plików)
* Możliwość archiwizacji otwartych i zablokowanych plików bez korzystania z usługi Volume Shadow Copy Service (VSS)
* Automatyczny backup przy wyłączaniu komputera
* Możliwość wybrania do archiwizacji lub wykluczenia z archiwizacji określonych woluminów, katalogów, plików za pomocą symboli wieloznacznych \* i ?
* Backup całego systemu operacyjnego i zainstalowanych programów (tylko Windows)
* Backup baz danych i plików poczty w trybie online i offline
* Kopie rotacyjne (wersjonowanie)
* Zapis archiwów w otwartym formacie (ZIP 64-bit)
* Backup i odzyskiwanie maszyn wirtualnych Microsoft Hyper-V oraz VMWare ESX/ESXi
* Odzyskiwanie systemu operacyjnego na czystym dysku twardym bez konieczności ponownej instalacji (bare metal restore)
* Bezpośrednie odzyskiwanie plików do lokalizacji oryginalnej
* Odzyskiwanie z kopii różnicowych i delta tak jak z kopii pełnych
* Szyfrowanie archiwów i transferu zapewniających bezpieczeństwo sieci i informacji wymaganych przez RODO
* Kompresja po stronie stacji roboczej
* Replikacja archiwów na dodatkowy dysk twardy, NAS, serwer FTP,
* Replikcacja na napęd optyczny: CD, DVD, Blu-Ray, HD-DVD i napęd taśmowy: DDS, DLT, LTO, AIT (tylko Windows)
* Centralne sterowanie całym Systemem z jednego miejsca
* Transparentna archiwizacja wykonywana w tle, która nie jest odczuwalna przez pracowników
* Możliwość równoległej archiwizacji wszystkich komputerów podłączonych do sieci LAN/WAN
* Wysyłanie Alertów administracyjnych na e-mail
* Możliwość uruchamiania zewnętrznych programów, skryptów i plików wsadowych na serwerze backupu i na komputerach zdalnych
* Raporty podsumowujące przebieg archiwizacji, zawierające informacje na temat zaległych zadań archiwizacji oraz statystyki
* Automatyczna aktualizacja oprogramowania na komputerach zdalnych
* Bezterminowa licencja - licencja nie może być ograniczona czasowo
* Interfejs, instrukcja i pomoc techniczna w języku polskim
 |  |

1. Oświadczamy, że podana wyżej cena ofertowa jest stała, niezmienna oraz zawiera w sobie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, określone w zaproszeniu do składania ofert oraz wzorze umowy.
2. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącymi integralną jej część powinny być:
	1. Oświadczenie Wykonawcy o braku wykluczenia
	2. Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym

|  |  |
| --- | --- |
| ……..............................., dnia .......................  |  ………………………………….……………………….. |
|  Miejscowość | Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby upoważnionej |